*16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez*

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

**A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek** 1 *(jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)*

|  |
| --- |
| Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat |
| Postai cím: Kapisztrán tér 1. |
| Város: Budapest | Postai irányítószám:1014 |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |
| --- |
| **II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** Vállalkozó feladatát képezi a Kereszt utcában meglévő leromlott útburkolat megújítása, továbbá az utca és a park között húzódó gyalogjárda (Kereszt utcai - Naphegy utcai járda) újjáépítése és bővítése. Vállalkozó feladatát képezi a Pálya utca kb. 100 m-es szakaszán a meglévő rossz állapotú kockakő burkolat cseréje öntött aszfalt burkolatra. |

**II.2) A közbeszerzés mennyisége**

|  |
| --- |
| **II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:** **Kereszt utca – Naphegy utca****Útburkolat felújítás**A burkolat felújítás során a teljes meglévő pályaszerkezetet el kell bontani, és újat kell kialakítani. Az út a meglévő szegélyek között marad, a meglévő nyomvonalon, magassági vonalvezetése korrekciót nem igényel, az oldalesését ezután egységesen kétoldali 2,5% kell kialakítani. A burkolat felújítás hossza 270,90m.Az utcához egy közvetlen burkolatcsatlakozás van jobb oldalon a park felől kb. 0+072 km szelvényben, ehhez továbbra is közvetlenül csatlakozni kell. A csatlakozó úthoz új burkolatot kell kialakítani a járda korrekciója miatt.Az utcában egy forgalomcsillapító borda van, rossz állapotban. Ennek felújítása szükséges. Ennek felülete 8m2. A szegély helyreállítások hossza a Kereszt utcában összesen 121m. Ezek helye a kiviteli terveken szerepel. A csatlakozó útfelületnél a kiemelt szegélyt be kell forgatni és a járda szintjébe süllyeszteni.A burkolat felújítás az utcában összesen 1792 m2.**Járda felújítás**A járda felújítása során a régi kb. 1m széles járda teljes pályaszerkezete elbontása szükséges. Az új járda aszfalt burkolattal épül 1,5 m szélességben.**Helyszínrajzi kialakítás**A járda a korábbival ellentétben a burkolatszéllel párhuzamosan lesz kialakítva. A Krisztina körút és a Czakó utca csatlakozása közötti szakaszon az út és a járda közötti zöldsáv 1,50 m, innen a végéig 1,83 m a fák és a közvilágítás érintettsége miatt. A járda szélessége 1,50 m.**Forgalomtechnika**A burkolat felújítás és a járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közlekedési Központ – Közúti Közlekedési Divízió, Forgalomtechnikai Osztály jóváhagyását meg kell kérni.**Pálya utca****Járda felújítás**A járda felújítása során a régi kb. 1m széles járda teljes pályaszerkezete elbontása szükséges. Az új járda aszfalt burkolattal épül azonos szélességben.**Helyszínrajzi kialakítás**A járda vonalvezetésében változás nem történik.**Forgalomtechnika**A burkolat felújítás és a járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közlekedési Központ – Közúti Közlekedési Divízió, Forgalomtechnikai Osztály jóváhagyását meg kell kérni.A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti. |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |
| --- |
| **IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:** A Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezete szerint.  |
| **IV.1.2) Az eljárás fajtája:** A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény** 2A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:** 2 *(2015/12/22)* |

**V. szakasz: A szerződés teljesítése**

**V.1 A szerződést kötő fél (felek)**

|  |
| --- |
| **V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)** 1 |
| Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Kft.  |
| Postai cím:Kenyérgyári út 1/e. |
| Város: Gödöllő | Postai irányítószám:2100 |

**V.2) A szerződés teljesítése**

|  |
| --- |
| **V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X** igen  nemA nem szerződésszerű teljesítés indoka:- |
| **V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:** *2016. 05. 23.* |
| **V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:** *2016. 06. 16.* |
| **V.2.4) A szerződés értéke**A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 54.259.341Ft Pénznem: [H ][U ][F ] |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:** 2

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1*szükség szerinti számban ismételje meg*

2*adott esetben*